**Особенности использования обновления**

Данная версия программного обеспечения использует для работы только TCP соединения, в отличии от базовой версии программы работающей по UDP протоколу. Необходимость использования данного обновления обусловлено особенностью работы в некоторых сетях, где блокировано или затруднено прохождение UDP пакетов. Также данная версия позволяет работать в условиях плохой или нестабильной связи. Для работы с данным программным обеспечением устройство должно иметь версию прошивки не ниже 5.31.

Программа использует для работы 1 TCP подключение, по умолчанию порт 80. Порт настраивается через Web интерфейс.

Поиск устройства работает только в одной подсети, для поиска устройств используются широковещательные UDP сообщения.