

***Обновление программного обеспечения устройства***


* 1. Получить файл с прошивкой от производителя.
  2. Включить устройство, устройство должно быть подключено к сети и правильно настроено.
  3. Запустить прилагаемую к прошивке утилиту NLoader.exe.




* 1. Выделить обновляемое устройство, и нажать кнопку выбрать



* 1. Ввести пароль установленный на устройстве, по умолчанию “SysPass”




* 1. Через 3-5 секунд загрузчик подключится к устройству и появится следующее окно, на устройстве начнет мигать крайний правый светодиод показывающий что устройство находится в режиме обновления прошивки.



* 1. Нажимаем кнопку открыть файл, и указываем где находится файл с

прошивкой



* 1. Выбираем файл и нажимаем кнопку открыть, далее нажимаем кнопку «Прошить». Начнется обновление программного обеспечения, не выключайте питание устройства до окончания процесса.
  2. После завершения прошивки нажмите кнопку «Выход». В случае успешного обновления микропрограммы устройство вернется в рабочий режим. В противном случае устройство останется в режиме обновления и процедуру следует повторить с пункта 5.